| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V1.3.1

- Main Page
- Classes
- Files

- File List
- File Members

CayenneLPP.h
Go to the documentation of this file.
1 /*
2 * CayenneLPP.h
3 *
4 * Created on: Feb 10, 2017
5 * Author: FB
6 */
7
8 //------------------------------------------------------------------------------
23 //------------------------------------------------------------------------------
24
25
26 #ifndef ARDUINO_CAYENNE_CAYENNELPP_H_
27 #define ARDUINO_CAYENNE_CAYENNELPP_H_
28
29 //------------------------------------------------------------------------------
30 //
31 // Section Includes Files
32 //
33 //------------------------------------------------------------------------------
34
35 #include <stdint.h>
36
37
38
39 // source: https://mdswp-staging.mydevices.com/cayenne/docs/#lora
40
41 class CayenneLPP {
42 public:
43 CayenneLPP(uint8_t* buf, uint8_t size);
44 ~CayenneLPP();
45
46 void reset(void);
47 uint8_t getSize(void);
48 uint8_t* getBuffer(void);
49 uint8_t copy(uint8_t* buffer);
50
51 uint8_t addDigitalInput(uint8_t channel, uint8_t value);
52 uint8_t addDigitalOutput(uint8_t channel, uint8_t value);
53
54 uint8_t addAnalogInput(uint8_t channel, float value);
55 uint8_t addAnalogOutput(uint8_t channel, float value);
56
57 uint8_t addLuminosity(uint8_t channel, uint16_t lux);
58 uint8_t addPresence(uint8_t channel, uint8_t value);
59 uint8_t addTemperature(uint8_t channel, float celsius);
60 uint8_t addRelativeHumidity(uint8_t channel, float rh);
61 uint8_t addAccelerometer(uint8_t channel, float x, float y, float z);
62 uint8_t addBarometricPressure(uint8_t channel, float hpa);
63 uint8_t addGyrometer(uint8_t channel, float x, float y, float z);
64 uint8_t addGPS(uint8_t channel, float latitude, float longitude, float meters);
65
66 uint8_t addCustomValue(uint8_t channel, uint8_t type, uint8_t valueSize, uint8_t* value);
67 private:
68 uint8_t *buffer;
69 uint8_t maxsize;
70 uint8_t cursor;
71 };
72
73 #endif /* ARDUINO_CAYENNE_CAYENNELPP_H_ */
CayenneLPP
Definition: CayenneLPP.h:41