| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V1.3.1

- Main Page
- Classes
- Files

- File List
- File Members

- All
- Functions
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- e
- f
- l
- m
- o
- p
- r
- t
- w

### - e -

- ErrorCoding0_4_5 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- ErrorCoding1_4_5 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- ErrorCoding2_4_6 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- ErrorCoding3_4_7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- ErrorCoding4_4_8 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - f -

- FskDatarate_100kbps : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- FskDatarate_250kbps : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- FskDatarate_50kbps : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - l -

- LoRa0_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa10_SF10 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa11_SF11 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa12_S12 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa1_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa2_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa3_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa4_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa5_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa6_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa7_SF7 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa8_SF8 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRa9_SF9 : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRaBandwith_125kHz : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRaBandwith_250kHz : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRaBandwith_500kHz : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_EU_868_1_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_EU_868_3_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_EU_868_5_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_EU_869_525_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_India_865_062_5_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_India_865_402_5_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_India_866_550_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Channel_India_868_5_Mhz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_FSK : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF10_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF11_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF12_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF7_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF7_250kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF8_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_DataRate_LoRa_SF9_125kHz : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_FreqBand_EU_868 : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_FreqBand_EU_868_RX2_SF9 : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_FreqBand_India_865 : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_FreqBand_Reserved : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_NwkStatus_Active_ABP : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_NwkStatus_Active_OTAA : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_NwkStatus_Inactive : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_NwkStatus_Joining_OTAA : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LORAWAN_OPT_TX_IND_INFOS_EXCL_PKT_CNT : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LORAWAN_OPT_TX_IND_INFOS_INCL_PKT_CNT : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LORAWAN_OPT_TX_IND_INFOS_NOT_AVAILABLE : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_PowerSaving_Off : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_PowerSaving_On : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Channel_Blocked : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Channel_Not_Available : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Cmd_Not_Supported : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Device_Busy : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Device_Not_Activated : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Error : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Length_Error : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_No_Factory_Settings : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Ok : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Queue_Full : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Wrong_DeviceMode : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h
- LoRaWAN_Status_Wrong_parameter : WiMOD_SAP_LORAWAN_IDs.h

### - m -

- Modulation_FSK : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- Modulation_LoRa : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- ModuleType_iM880B : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - o -

- OperationMode_Application : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- OperationMode_Test : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - p -

- PowerSaving_Off : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- PowerSaving_On : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - r -

- RadioMode_Echo : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RadioMode_Sniffer : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RadioMode_Standard : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_Alarm_Set : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_DailyRepeated : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_No_Alarm_Set : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_Single : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_AlwaysOn : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_Off : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_RxWindowed : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - t -

- TxPowerLevel_10_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_11_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_12_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_13_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_14_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_15_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_16_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_17_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_18_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_19_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_20_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_5_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_6_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_7_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_8_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- TxPowerLevel_9_dBm : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h

### - w -

- WIMOD_STACK_ERR_UNKNOWN_RX_CMD_ID : WiMODLRHCI.h
- WIMOD_STACK_ERR_UNKNOWN_RX_MESSAGE : WiMODLRHCI.h
- WIMOD_STACK_ERR_UNKNOWN_RX_SAP_ID : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_NO_RESPONSE : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_OK : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_PAYLOAD_LENGTH_ERROR : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_PAYLOAD_PTR_ERROR : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_SLIP_ENCODER_ERROR : WiMODLRHCI.h
- WiMODLR_RESULT_TRANMIT_ERROR : WiMODLRHCI.h